|  |  |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Инсинератора 10 м3 | |
| Загрузка: | **До 5000 кг** |
| Объем камеры: м3 | **10,5** |
| Мощность: кг/час | **До 500\*** |
| Размеры загрузочного проема: мм | **4170х1508** |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота), мм  (с трубой дымохода) | **10440х3200х4450 (8605)** |
| Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм | **КС 5060х2420х2300**  **КД 5090х2420х2600** |
| Общий вес, кг | **39200** |
| Вес камеры сгорания, кг | **20500** |
| Вес камеры дожига, кг | **18700** |
| Футеровка , мм | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 230 + 10 мм асбокартон** |
| Футеровка крышки, мм | **Zблок толщиной 150** |
| Длина трубы дымохода, мм | **6000** |
| Диаметр трубы дымохода, мм | **Ф 650** |
| Кол-во горелок основной камеры, шт. | **ЭСО-15/ЕМ-18 - 3** |
| Кол-во горелок камеры дожига, шт. | **ЭСО-22/ЕМ-26 - 1** |
| Дутьевой вентилятор (доп. опция), шт. | **1** |
| Расход дизельного топлива, л/ч | **32,5-66,4** |
| Расход природного газа: | **42,6-75,6** |
| Датчики температуры: | **Керамические термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание:  Электропотребление: | **220В / 20А / 50Гц.**  **От 0,7 до 1 кВт.** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **До 1100°С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |
| Открывание загрузочного люка | **Таль электрическая**  **Канатная 2т** |
| Колосниковые решетки, шт. | **900х250**  **15 шт.** |